*****************************************************************************
* ATEN Technology, Inc.                                                     *
*****************************************************************************
* FUNCTION   :  IPMI FIRMWARE UPDATE UTILITY                                *
* VERSION    :  2.01                                                        *
* BUILD DATE :  Mar 19 2013                                                 *
* USAGE      :                                                              *
*             (1)Update FIRMWARE : AdUpdate.exe -f filename.bin [OPTION]     *
*             (2)Dump FIRMWARE   : AdUpdate.exe -d filename                  *
*             (3)Restore CONFIG  : AdUpdate.exe -c -f filename.bin           *
*             (4)Backup CONFIG   : AdUpdate.exe -c -d filename.bin           *
*****************************************************************************
* OPTION                                                                    *
*   -r Preserve Configuration(default is Preserve)                          *
*      n:No Preserve, reset to factory default settings                     *
*      y:Preserve, keep all of the settings                                 *
*   -c IPMI configuration backup/restore                                    *
*      -f [restore.bin] Restore configurations                              *
*      -d [backup.bin] Backup configurations                                *
*****************************************************************************



1.Place the FW binary file & FW update utility into the same folder.
2.Excute the command line, and execute this utility.

2.01 add list:
(1) modify text